# Meetrapport titel

## Namen en datum

Nick Goris en Roxanne van der Pol, 19-03-2018

## Doel

Welke van de twee geimplementeerde greyscale methodes en de standaardimplementie levert de snelste en kleinste code op?

## Hypothese

Onze hypothese is dat onze eerste implementatie zowel snellere als kleinere code oplevert dan de standaardimplementatie. We verwachten dat onze tweede implementatie langzamer is en dat de code ongeveer even groot is als de standaardimplementatie.

## Werkwijze

Deze timer is geïmplementeerd in onze code: <https://github.com/arnokamphuis/vision-timer>.

Deze timer wordt gestart aan het begin van de main(); en eindigt als de main() klaar is met zijn functionaliteit. De tijd in microseconde wordt dan naar de console geprint. De main wordt in een loop gestopt die 100 maal uitgevoerd wordt.

Voor de grootte van de code wordt gekeken naar de grootte van de resulterende object files van elke implementatie.

## Resultaten

Resultaten van de timer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Studenten implementatie1 | Studenten implementatie2 | Standaard implementatie |
| Tijd verstreken (us) test 1 | 148151 | 112138 | 149157 |
| Tijd verstreken (us) test 2 | 154375 | 123166 | 142615 |
| Tijd verstreken (us) test 3 | 146209 | 111797 | 146815 |
| Tijd verstreken (us) test 4 | 146482 | 118792 | 147926 |
| Tijd verstreken (us) test 5 | 154409 | 115283 | 150880 |
| .. Tests 6-100 | - | - | - |
| Gemiddelde verstreken tijd (us) | **153430** | **112161** | **151909** |

Bij bovenstaande tabel moet wel vernoemd worden dat de tweede implementatie heel vaak faalde. De exacte reden hiervoor is onbekend, maar de metingen voor Studenten implementatie2 zijn dus niet relevant.

Grootte van de code:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Studenten implementatie 1 | Studenten implementatie 2 | Standaard implementatie |
| RGBImage  (student or not) | 21245 bytes | 21245 bytes | 41885 bytes |
| IntensityImage  (student or not) | 17549 bytes | 17549 bytes | 29452 bytes |
| PreProcessing (student or not) | 7732 bytes | 7760 bytes | 103895 bytes |

## Verwerking

Voor de tijd: alle resultaten voor iedere implementatie zijn bij elkaar opgeteld, waar een gemiddelde uit berekend is. Hieruit blijkt dat onze eerste implementatie langzamer is dan de standaardimplementatie. De resultaten van onze tweede implementatie zijn onbetrouwbaar.  
  
Voor grootte: onze implementaties zijn op alle fronten kleiner dan de standaardimplementatie. De grootte van de RGBImage en IntensityImage voor de studentenimplementaties zijn gelijk, aangezien in deze code niets verandert is tussen de twee implementaties.  
Er moet hierbij wel gezegd worden dat de standaardimplementatie met opzet versluierd is, wat voor grotere code kan zorgen.

## Conclusie

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat onze implementatie trager is dan de standaard implementatie, maar wel kleinere code oplevert. Het gebruik van een gemiddelde van de drie kleurkanalen voor greyscalen is met de rest van de bestaande Facial Recognition software vanwege onbetrouwbaarheid niet aan te raden.  
  
Het is met de gekozen implementaties dus niet mogelijk om een manier te kiezen die zowel kleiner als sneller is dan de standaard implementatie, en of de standaardimplementatie of onze implementatie gekozen wordt hangt dus af van het doel van de toepassing.

## Evaluatie

Het doel van dit onderzoek is behaald. Onze eerste implementatie werkt naar behoren en is tegenover de standaardimplementatie gezet in een snelheidsvergelijking en in een vergelijking van grootte van de betreffende object files. De hypothese is echter fout – de standaardimplementatie bleek sneller dan onze implementatie, maar onze code was wel kleiner. Aangezien de broncode van de standaardimplementatie onbegrijpelijk is, kunnen wij niet aangeven waar dit door komt.